Vitesse du ventilateur du pont
====
Ce réglage permet de contrôler la vitesse du ventilateur pendant le pontage des parois et de la peau. Cette vitesse du ventilateur est supérieure à la [Vitesse du ventilateur](../cooling/cool_fan_speed.md) normale qui serait autrement utilisée.

Normalement, vous voudrez que la vitesse du ventilateur soit augmentée au maximum pendant la création d'un pont. La vitesse du ventilateur devra être plus élevée que pour le reste de l'impression. Cela permet d'éviter l'affaissement, car le matériau peut se solidifier plus rapidement.

Toutefois, pour certains matériaux à haute température, le fait de monter le ventilateur à une vitesse élevée peut provoquer une sous-extrusion, voire un bouchage complet de la buse.
