Rychlost počáteční vrstvy
====
Tento parametr umožňuje nastavit rychlost tisku spodní vrstvy modelu.

Celá počáteční vrstva bude normálně tisknuta touto rychlostí, ačkoli stěny, plášť a zadní strana mohou být normálně tisknuty různými rychlostmi. To neplatí pro počáteční vrstvu! Pro počáteční vrstvu lze [rychlost tisku](speed_print_layer_0.md) nastavit odděleně od [rychlosti přesunu](speed_travel_layer_0.md). Rychlost tisku [krempy a sukénky](skirt_brim_speed.md) lze také upravit. Ve výchozím nastavení toto nastavení ovlivňuje všechny tyto možnosti. [Rychlost tisku základní vrstvy raftu](../platform_adhesion/raft_base_speed.md) však není ovlivněna.

Snížení rychlosti počáteční vrstvy zlepší přilnavost mezi modelem a plochou tisku. Je to proto, že materiál zůstává teplejší déle a pak může protékat déle. To snižuje vnitřní napětí v materiálu a zvyšuje kontaktní povrch, dva faktory, které zvyšují přilnavost.