Saccade de l'interface de support
====
Ce réglage détermine la vitesse à laquelle la buse peut passer dans les coins pendant l'impression de l'interface de support. Il peut être configuré séparément de la partie principale du support.

Normalement, l'interface du support peut être imprimée avec des valeurs de saccades assez importantes, car il importe peu qu'il y ait des vibrations dans l'interface ou que la vitesse d'extrusion soit irrégulière. Toutefois, l'interface de support est placée assez près de l'impression réelle et détermine la façon dont le support s'attache à l'objet. Si l'interface est imprimée de manière imprécise en raison de vibrations, cela peut entraîner des cicatrices parce que le support s'attache trop bien à l'impression, ou de mauvais surplombs s'il y a un trop grand écart entre le support et le modèle. Cela peut être une raison pour régler l'instabilité pendant l'interface du support légèrement plus bas que pendant le reste du support.
