Verbindungshöhe bei Drucken mit Drahtstruktur
====
Beim Drahtdruck wird eine Reihe von Ringen um den Umriss herum gedruckt. Der vertikale Abstand der Ringe wird durch diese Einstellung bestimmt. Mit dieser Einstellung können Sie festlegen, wie lang die Verbindungen zwischen zwei konzentrischen Ringen sein müssen.

![Drahtdruck von der Seite visualisiert, Markierung der Höhe](../../../articles/images/wireframe_height.svg)

Die Ringe sind mit einem Sägezahnmuster verbunden. Dieses besteht aus einer vertikalen Linie und einer diagonalen Linie. Die vertikale Linie entspricht genau der Länge der Verbindung. Die diagonale Linie wird im Winkel von 45° verlaufen. Diese Einstellung bestimmt also nicht nur die vertikale Höhe zwischen den Ringen, sondern auch die horizontale Größe des Sägezahnmusters. Sie bestimmt, wie dicht der Rahmen im Allgemeinen wird.

Wird die Höhe verringert, wird der Rahmen dichter. Dadurch wird der Rahmen stabiler und das Drucken wird zuverlässiger. Allerdings dauert es dann auch länger, bis der Rahmen gedruckt ist.