Extrudeuse Position d'amorçage Y
====
Certaines imprimantes peuvent amorcer le processus d'extrusion avant l'impression en utilisant une commande spéciale de code g (G280). Ce paramètre, combiné avec le paramètre [Extrudeuse Position d'amorçage X](extruder_prime_pos_x.md), définira l'endroit où l'amorçage est effectué. Ce paramètre définit la coordonnée Y.

Ces coordonnées se trouvent dans le système de coordonnées g-code, qui est différent du système de coordonnées que Cura utilise pour montrer le placement des objets

Cura indiquera l'endroit où l'amorçage aura lieu avec un petit cercle sur le plateau d'impression. Vous n'êtes pas autorisé à imprimer des objets à cet endroit.
