Lame d'air du radeau
====
Pour permettre au radeau de se détacher de l'empreinte réelle, un espace est maintenu entre le modèle et le radeau. L'imprimante pose alors l'objet légèrement sur le radeau.

![Dimensions relatives au radeau](../images/raft_dimensions_fr.svg)

Augmenter l'écart vous permet d'enlever le radeau plus facilement, mais augmentera aussi la probabilité que le radeau lâche pendant l'impression, ce qui ruinera votre impression. Si vous imprimez le radeau avec une matière différente de celle qui se trouve sur le dessus du radeau, il est conseillé de maintenir cette distance assez faible, sinon l'impression risque fort de ne pas aller au bout.
