Glättungslinienabstand
====
Mit dieser Einstellung wird der Abstand zwischen den einzelnen Glättungslinien verändert. Die Glättungslinien liegen in der Regel viel enger beieinander als die eigentlichen Drucklinien, was wesentlich zur Wirksamkeit beiträgt.

<!--screenshot {
"image_path": "ironing_enabled_enabled.png",
"models": [
    {
        "script": "dial_brace.scad",
        "transformation": ["scale(0.5)"]
    }
],
"camera_position": [0, 14, 83],
"settings": {
    "layer_height": 0.2,
    "ironing_enabled": true
},
"colours": 64
}-->
<!--screenshot {
"image_path": "ironing_line_spacing.png",
"models": [
    {
        "script": "dial_brace.scad",
        "transformation": ["scale(0.5)"]
    }
],
"camera_position": [0, 14, 83],
"settings": {
    "layer_height": 0.2,
    "ironing_enabled": true,
    "ironing_line_spacing": 0.3
},
"colours": 64
}-->
![Normale Linienabstände](../../../articles/images/ironing_enabled_enabled.png)
![Linienabstand auf 0,3 mm erhöht](../../../articles/images/ironing_line_spacing.png)

* Eine Vergrößerung des Linienabstands führt zu einer Verkürzung der Druckzeit.
* Eine Verringerung des Linienabstands verbessert jedoch die Qualität der Oberfläche.