Verzögerung für Dachumfänge bei Drucken mit Drahtstruktur
====
Mit dieser Einstellung können Sie die Düse so konfigurieren, dass sie jedes Mal, wenn sie beim Drucken des Sägezahnmusters im Dach des Drahtrahmens auf die Außenkontur trifft, für einen kurzen Moment pausiert.

![Die roten Punkte sind Stellen, an denen die Düse pausiert](../../../articles/images/wireframe_roof_outer_delay.svg)

Im Stillstand erzeugt die Düse an der angehaltenen Stelle einen winzigen Klecks, der durch Auslaufen entsteht. Dieser Klecks verbessert die Verbindung zwischen dem Sägezahnmuster und der umgebenden Kontur.

Das Pausieren nimmt einen erheblichen Teil der Druckzeit in Anspruch, da es viele Stellen gibt, an denen die Düse pausiert.