Vzdálenost linií podlahy podpěry
====
Tento parametr konfiguruje vzdálenost mezi dvěma sousedními liniemi v podlaze podpěry modelu, kde podpěra spočívá na modelu.

Zmenšení vzdálenosti mezi liniemi podlahy podpěry zvýší kontaktní plochu mezi podpěrou a modelem, což usnadní adhezi. Díky tomu může být podpěra stabilnější, ale také je obtížnější ji odstranit. Materiály, které se specializují na snadné odstranění, z toho mohou těžit, jako jsou materiály s různými poměry smrštění nebo rozpustné materiály.