Vitesse de rétraction d'amorçage
====
Il s'agit de la vitesse à laquelle la matière est repoussée dans la buse après s'être rétractée.

En général, il est préférable de régler cette vitesse le plus haut possible sans rogner le matériau au niveau de l'extrudeur. En déplaçant le filament à une vitesse plus élevée, la buse reste immobile pendant un temps plus court, ce qui réduit la taille de la goutte à l'endroit où elle ne se rétracte pas et réduit légèrement le temps d'impression.

Cependant, si la vitesse est réglée trop haut, la force exercée par l'extrudeur sera si élevée que la roue de l'extrudeur commencera à rogner le filament. Cela réduit la fiabilité de l'impression.
