Počáteční rychlost ventilátoru
====
Rychlost, kterou se ventilátory tiskové hlavy točí na začátku tisku, během prvních vrstev. Rychlost ventilátoru se pak pomalu změní na normální rychlost ventilátoru. U čísla vrstvy označeného parametrem [Normální rychlost ventilátoru ve vrstvě](cool_fan_full_layer.md) bude rychlost ventilátoru změněna na [normální rychlost ventilátoru](cool_fan_speed_min.md).

![Jaká rychlost ventilátoru se používá, a kde](../images/cool_fan_speed_cs.svg)

Rychlost ventilátoru na začátku tisku je obvykle nižší než po zbytek tisku. To umožňuje materiálu ochladit se pomaleji a přilnout lépe k tiskové podložce. To zlepšuje přilnavost tiskové podložky.