Ruckfunktion Drucken Raft-Basis
====
Mit dieser Einstellung wird die Geschwindigkeit konfiguriert, mit der die Düse durch Ecken fahren kann, während die untere Schicht des Rafts gedruckt wird. Die Ruckrate für die untere Schicht des Rafts kann getrennt von der mittleren und oberen Schicht konfiguriert werden.

![Wo sich die unterste Schicht im Raft befindet](../../../articles/images/raft_dimensions_simplified.svg)

Da das Raft in der Regel aus langen Linienabschnitten besteht, hat eine Erhöhung der Ruckrate normalerweise nur geringe Auswirkungen auf die Druckzeit. Eine Erhöhung der Ruckrate spart jedoch etwas Zeit beim Durchfahren von Ecken am Ende der Linien.

Eine Erhöhung der Ruckrate führt dazu, dass der Drucker beim drucken der unteren Schicht des Rafts stärker vibriert. Dadurch steigt das Risiko, dass sich das Raft von der Bauplatte löst, leicht an.