Tloušťka základní vrstvy raftu
====
Toto nastavení upravuje svislou tloušťku nejnižší vrstvy raftu.

![Rozměry související s raftem](../images/raft_dimensions_cs.svg)

Podobně jako u parametru [Výška počáteční vrstvy](../resolution/layer_height_0.md), způsobuje zvětšení výšky počáteční vrstvy raftu, vytlačování trysky větší silou. Tím se zlepšuje přilnavost mezi raftem a podložkou tisku. Kromě toho může předaná tloušťka kompenzovat jakékoli změny ve výšce tiskové plochy, pokud není přesně ve stejné úrovni.