Objem materiálu mezi otěry
====
Kromě otírání v každé vrstvě můžete také chtít setřít materiál po vytištění určitého množství materiálu. Toto nastavení konfiguruje množství materiálu, který může být mezi otěry retrahován. Pokud vrstva obsahuje více materiálu, než je tato hodnota, může být otěr spuštěn v polovině vrstvy.

Výhodou otírání při každé změně vrstvy je to, že v každém případě dojde ke změně švu. Toto je vhodný okamžik k posunutí trysky od tisku, protože nevytvoří další šev. Pokud však vrstva obsahuje příliš mnoho extruzí (jak je tomu často u vrstev obsahujících hodně vrstev pláště), mohl by se materiál na trysce stále hromadit. V takových případech může nastavení maximálního retrahovaného materiálu mezi otěry přispět k udržení čisté trysky.

**Toto nastavení nebylo nikdy implementováno. Na tisk nemá vůbec žádný vliv.**