Glättungsgeschwindigkeit
====
Da sich das Glätten bei verschiedenen Materialien sehr unterschiedlich verhält, können Sie mit dieser Einstellung steuern, wie schnell sich die Düse beim Glätten bewegt.

Die Glättungsgeschwindigkeit ist normalerweise deutlich langsamer als die Geschwindigkeit, mit der die Außenhaut bedruckt wird. Dadurch können die Linien der Oberseite miteinander verschmelzen. Allerdings verlängert sich dadurch auch die Gesamtdruckzeit beträchtlich, insbesondere wenn die Linienbreite des Glättens gering ist.