Ruckfunktion Bewegung für die erste Schicht
====
Diese Einstellung bestimmt die Geschwindigkeit, mit der die Düse während der ersten Schicht durch Ecken fahren kann. Dies kann getrennt von den Extrusionsbewegungen während der ersten Schicht konfiguriert werden.

Während der Fahrbewegungen wird die Haftung zwischen dem Druck und der Bauplatte nicht durch Vibrationen beeinträchtigt. Wenn die Bauplatte zu stark vibriert, kann die Düse den Druck trotzdem von der Bauplatte abreißen. Aus diesem Grund kann der Ruck bei den Fahrbewegungen der ersten Schicht etwas höher eingestellt werden als der Ruck bei den Extrusionsbewegungen, aber immer noch niedriger als der Ruck bei Fahrbewegungen auf anderen Schichten.