Vitesse du ventilateur pour le milieu du radeau
====
Ce réglage permet de configurer la vitesse du ventilateur lors de l'impression de la couche intermédiaire du radeau. La vitesse du ventilateur lors de l'impression de la couche intermédiaire peut être configurée séparément des couches de base et supérieure.

![Où se trouve la couche intermédiaire dans le radeau](../images/raft_dimensions_simplified_fr.svg)

Il est utile de configurer séparément la vitesse du ventilateur pour la couche intermédiaire, car la réduction de la vitesse du ventilateur peut améliorer l'adhérence du lit et réduire le gauchissement. L'augmentation de la vitesse du ventilateur peut améliorer le lissage de la surface, mais ce n'est pas un problème pour la couche intermédiaire. C'est pourquoi il est utile de régler la vitesse du ventilateur un peu plus bas que dans les couches supérieures.
