Fluss
====
Durch die Einstellung des Flusses wird direkt festgelegt, wie viel Material aufgetragen wird. Normalerweise wird die Materialmenge von Cura so berechnet, dass das Material den exakten Raum in der Breite, Höhe und Länge der Linie ausfüllt, dies kann aber über die Flusseinstellungen angepasst werden.

Der Hauptanwendungsfall für die Anpassung des Durchflusses ist die Kompensation eines Fehlers in der Extrusionslinie. Wenn zum Beispiel die Düse leicht verstopft ist, kann dies zu einer Unterextrusion führen. Durch eine Erhöhung des Durchflusses könnte dann mehr Material durch die verstopfte Düse gedrückt werden, was hoffentlich dazu führt, dass am Ende die richtige Materialmenge erreicht wird. Auf diese Weise kann auch eine Abweichung im Durchmesser des Filaments ausgeglichen werden.

Es ist fast immer besser, das eigentliche Problem zu beheben, das die Über- oder Unterextrusion verursacht, aber eine Anpassung des Durchflusses kann eine einfache vorübergehende Lösung sein.

**Wenn die Linien breiter sein sollen, ist es besser, die tatsächliche Linienbreite einzustellen. Die Linienbreite muss nicht unbedingt mit der Düsengröße übereinstimmen. Durch die Einstellung der Linienbreite wird auch der Abstand zwischen den Linien angepasst, was eine Über- oder Unterextrusion verhindert. Durch die Einstellung des Flusses werden die Abstände nicht angepasst.**