Z-skok po přepnutí extrudéru
====
Toto nastavení, pokud je aktivováno, způsobí, že tryska při přepnutí extruderů se mírně zvedne, prostřednictvím Z-skoku.

Výměna extrudérů přináší trysku, která měla trochu více času na výtok, takže se můžete rozhodnout dát jí o něco vyšší Z-skok, než normální Z-skoky v průběhu tisku.

Pokud se tisknuta aktivační věž, zvýší se tím pouze výška Z-skoku během cesty mezi tiskem a aktivační věží. Protože se kapky na aktivační věži stejně očekávají, není při použití aktivační věže toto nastavení příliš vysoké.