Accélération de l'impression du dessus du radeau
====
Ce paramètre configure le taux d'accélération de la tête d'impression pendant que les couches supérieures du radeau sont imprimées. L'accélération pendant les couches supérieures du radeau peut être configurée séparément des couches de base et intermédiaire.

![Où se trouvent les couches supérieures dans le radeau](../images/raft_dimensions_simplified_fr.svg)

Comme le radeau est généralement constitué de longs segments de ligne, l'accélération croissante a normalement très peu d'impact sur le temps d'impression. Augmenter l'accélération permet cependant de gagner un peu de temps lors des passages dans les virages en fin de ligne.

Augmenter le taux d'accélération fera vibrer davantage l'imprimante pendant l'impression du radeau. Cela aggravera le lissage de la surface supérieure du radeau, ce qui rendra moins lisse la face inférieure de l'impression reposant sur le radeau.
