Начальные слои дна
====

Данный параметр определяет количество нижних слоев, лежаших на рабочей поверхности.

Этот параметр несет в себе три функции: 
* Сделать деталь водонепроницаемой со стороны дна. 
* Скрыть шаблон заполнения который может просвечиваться через недостаточную толщину слоев нижней крышки. 
* Обеспечить прочность детали.

Поверхность нижней части детали в большинстве случаев получается достаточно надежной. Вы получаете водонепроницаемую поверхность практически с первого слоя, поэтому в некоторых случаях хватает одного-двух нижних слоев. Видимость заполнения модели будет зависеть от степени прозрачности материала. Если для вас прочность детали не является приоритетной, уменьшите количество нижних слоев до минимально нужного. Это позволяет экономить время печати. 

Дополнительные слои нужны в том случае, если на детали имеются нависающие элементы или когда печать осуществляется на поддержках.

Сокращение количества самых нижних слоев экономит много времени и материала. Особенно заметно для больших и плоских деталей.
Но сокращение слоев дна влияет на прочность, нагрузку такая деталь может не выдержать.