Ширина линии поддерживающей крыши
====
Данный параметр влияет на ширину линий поддерживающей крышки и настраивается отдельно.

![Линии поддержки более широкие, чем остальные  ](../../../articles/images/support_roof_line_width.png)

Печатая линии поддержки с более тонкими линиями лучше всего подходит для нависающих поверхностей. Такую поддержку будет значительно проще отделить от поверхности детали.

Также поддержки будет проще отделять и от от нижних частей детали, если их ширина будет тоньше диаметра сопла.

Стоит учитывать тот факт, что слишком тонкие линии поддержки могут вызвать неравномерное экструдирование материала, что обычно приводит к ухудшению качества и нестабильности поддержки в целом. Скорость потока материала будет недостаточно чтобы поддержки надежно сцеплялись друг с другом. 