Maximální doba parkování
====
I když je tiskárna skladována v suchu, může po dokončení předchozího tisku nebo po vložení materiálu do trysky po určitou dobu představovat hotový materiál, protože uživatel pravděpodobně brzy vytvoří nový tisk. Toto nastavení konfiguruje maximální dobu, po kterou je materiál mimo suché skladování a připraven k tisku. Pokud zůstane venku déle, začne se degradovat kvůli vlhkosti ve vzduchu.

Snížením tohoto nastavení musí tiskárny vytáhnout vlákno a vrátit ho do suchého úložiště rychleji, což je pro uživatele méně výhodné. Pokud je však materiál zaparkován příliš dlouho, degraduje ho vlhkost absorbovaná vzduchem. To může zvýšit tření ve vytlačovacím ústrojí, což má za následek obrušování, když tiskárna pokračuje v tisku. Může také učinit materiál křehčím, což má za následek slabší díly nebo zlomená vlákna. Nefunkční vlákna způsobují selhání výtisků nebo selhání retrakce, pokud je tiskárna vybavena bowdenovou trubicí.

**Tento parametr není v rozhraní Cura v současné době viditelný. Může být definován pouze profily. Cura ho během slicování také nepoužívá. Tiskárny, které rozumí formátu souboru materiálu Cura, ho však mohou použít k rozhodnutí, jak dlouho bude vlákno uchovávat mimo suché úložiště.**