Vzdálenost linií počáteční vrstvy podpěry
====
Hustotu vzoru vytištěného na první vrstvě podpěry lze nastavit odděleně od hustotu zbytku podpěry. Toto nastavení umožňuje nakonfigurovat vzdálenost mezi dvěma sousedními liniemi, kde je podpěra položena na tiskové podložce.

![Vzor první vrstvy je dvakrát hustší než zbytek podpěry](../../../articles/images/support_initial_layer_line_distance.png)

Toto nastavení je užitečné pro zlepšení přilnavosti mezi podpěrou a podložkou tisku. Zvýšením hustoty vzoru podpěry v první vrstvě se zvýší kontaktní plocha mezi podpěrou a podložkou tisku, což zlepšuje přilnavost. Následující vrstvy pak mohou být umístěny na materiál, ke kterému lépe přilnou.

Protože toto nastavení ovlivňuje pouze první vrstvu, nemá to žádný významný vliv na odolnost podpěry, ani na čas a náklady na materiály. Také to neovlivňuje kvalitu převisů. Chcete-li nastavit hustotu podpěry v blízkosti převisů, podívejte se na parametr [Vzdálenost linií střechy podpěry](support_roof_line_distance.md).

Je vhodné nastavit tento parametr na násobek vzdálenosti mezi liniemi hlavního těla podpěry. Tímto způsobem budou podpůrné linie odpovídat liniím první vrstvy, což jim umožní spočívat na první vrstvě místo toho, aby se vznášely ve vzduchu.