Druckbeschleunigung Raft Mitte
====
Mit dieser Einstellung wird die Beschleunigung des Druckkopfes konfiguriert, während die mittlere Schicht des Rafts gedruckt wird. Die Beschleunigung während der mittleren Schicht des Rafts kann getrennt von der unteren und oberen Schicht konfiguriert werden.

![Wo sich die mittlere Schicht im Raft befindet](../../../articles/images/raft_dimensions_simplified.svg)

Da das Raft in der Regel aus langen Linienabschnitten besteht, hat eine Erhöhung der Beschleunigung normalerweise nur geringe Auswirkungen auf die Druckzeit. Eine Erhöhung der Beschleunigung spart jedoch ein wenig Zeit, wenn Sie die Ecken am Ende der Linien durchfahren.

Eine Erhöhung der Beschleunigung führt dazu, dass der Drucker beim drucken der mittleren Schicht des Rafts stärker vibriert. Dadurch steigt das Risiko, dass sich das Raft von der Bauplatte löst, leicht an.