Hustota druhého pláště přemostění
====
Toto nastavení řídí hustotu pláště ve druhé vrstvě nad přemostěním. Při 100% hustotě jsou linie umístěny přímo vedle sebe. Při nižších hustotách jsou linie rozmístěny dále od sebe.

Když jsou linie pláště vedle sebe a přímo sousedí, přilnou k sobě. Díky tomu bude model vodotěsný a na spodní straně tisku bude hladší vzhled. To také umožní, aby se následující linie trochu opíraly o předchozí linie, což pomáhá zabránit ochabnutí.

Materiál se však také nebude moci ochladit. Při určitém odstupu mezi liniemi pláště může kolem perliček cirkulovat vzduch, což výrazně zlepšuje rychlost, kterou se mohou ochladit a ztuhnout. To samozřejmě platí pouze při zapnutém ventilátoru, takže u materiálů s vysokou teplotou tato strategie nefunguje. Ve druhé vrstvě je také snížen účinek ochabování, protože se může stavět na první vrstvě, proto jsou pro tuto vrstvu důležitější další faktory, jako je hladkost. Také byste si měli být vědomi toho, že v určitém okamžiku budete pravděpodobně chtít, aby spodní strana byla zcela uzavřena, takže je vodotěsná nebo má určitou hladkost.

Který z těchto vlivu je silnější, závisí na viskozitě materiálu, rychlosti tuhnutí a rychlosti ventilátoru. Vždy je třeba provést určité úpravy.

**Pokud je [tok druhého pláště přemostění](bridge_skin_material_flow_2.md) menší než 100%, bude mezi liniemi také mezera, i když je hustota 100%, protože pak budou tenčí.**