Butée Y dans le sens positif
====
Ce paramètre indique à Cura dans quelle direction l'imprimante se déplacera le long de l'axe Y lorsqu'elle returnera sur ses origines. Si ce paramètre est désactivé, il suppose que la butée de l'axe Y se trouve à la coordonnée zéro (ou négative) du volume de construction. Si ce paramètre est activé, il suppose que la butée de l'axe Y est à la coordonnée Y maximale de l'imprimante. Lorsque l'imprimante est à la maison, elle devra se déplacer vers ces butées pour permettre à l'imprimante de savoir où se trouve la tête d'impression.

Ce paramètre n'est pas du tout utilisé par Cura. Cependant, il est utilisé par le plug-in X3GWriter pour implémenter correctement la commande de recherche de l'origine du code G lors de l'écriture d'un fichier de chemin d'outil X3G.

*Comme il s'agit d'un réglage machine, ce réglage n'est normalement pas visible dans la liste des réglages.*
