Largeur de retrait de la couche extérieure inférieure
====
Enlève les parties fines des couches inférieures complètement remplies, en les imprimant avec du remplissage à la place. Cela permet d'économiser du temps et de la matière d'impression.

Dans le cas de surfaces abruptes, les couches inférieures deviennent souvent très minces. Elles ne sont pas nécessaires, car la résistance horizontale des parois est plus que suffisante si la surface est presque entièrement verticale.

![Avant le retrait](../../../articles/images/skin_preshrink_original.png)
![Après le retrait](../../../articles/images/skin_preshrink_shrunk.png)

Lorsque la face inférieure de votre modèle présente une pente très raide, la peau devient très fine. À ce stade, [l'épaisseur des parois](../shell/wall_thickness.md) est le facteur qui contribue le plus à la résistance de l'enveloppe. Comme l'épaisseur des parois doit déjà être fixée de manière à ce que la résistance soit suffisante, il n'est pas rentable d'y ajouter plus de matériau. En laissant ce matériau de peau en dehors, on économise beaucoup de temps d'impression.

Si l'on augmente trop ce réglage, le fond des petites pièces risque de s'ouvrir, car il est rempli de matériau de remplissage au lieu de parois.
