Abwärtslinien beim Drucken mit Drahtstruktur geraderichten
====
Diese Einstellung ist ein weiterer Kompensationsfaktor, der angewendet werden kann, um das Durchhängen des Materials während des Drahtdrucks zu kompensieren. Anstatt sich für das Sägezahnmuster direkt diagonal nach unten zu bewegen, lässt diese Einstellung die Düse für eine bestimmte Länge des Drahtes horizontal verlaufen und bewegt sich dann weiter nach unten.

![Erst horizontal geradeaus und anschließend wieder nach unten bewegen](../../../articles/images/wireframe_straight_before_down.svg)

Die gerade horizontale Bewegung soll das Material leicht nach oben ziehen, bevor es sich nach unten bewegt. Wenn sie richtig eingestellt ist, wird das Material in einer geraden Diagonale und nicht in einer durchhängenden Kurve nach unten geführt. Dadurch wird das Sägezahnmuster stärker und die Spitzen der Zähne stehen besser auf, um den nächsten horizontalen Ring zu unterstützen.