Vitesse du décalage d'essuyage
====
Ce réglage permet de configurer la vitesse à laquelle la buse est déplacée vers le haut - ou le plateau d'impression est déplacée vers le bas - lors de l'exécution du Z hop pour la procédure d'essuyage. Il peut être configuré séparément de la [vitesse du saut Z](../speed/speed_z_hop.md) ordinaire.

Lorsque vous réglez la [hauteur du saut Z](wipe_hop_amount.md), vous pouvez également régler la vitesse afin de tenir compte de la distance supplémentaire à parcourir. Gardez cependant à l'esprit que la distance supplémentaire permet également une plus grande vitesse de déplacement en raison de l'accélération. Auparavant, la vitesse maximale pouvait ne pas être atteinte du tout en raison des limites de l'accélération.
