Faktor kompenzace míry vertikálního smrštění
====
Toto nastavení automaticky před slicováním zvětší měřítko modelu ve svislém směru. Cílem je kompenzovat případné smrštění, ke kterému dojde při ochlazení tisku na pokojovou teplotu. Tím, že se tisk mírně zvětší, než je žádoucí, konečný výsledek by mohl přesněji odpovídat původním rozměrům vstupního modelu. Tento faktor zvětšení se aplikuje pouze ve směru Z.

Změna měřítka ve svislém směru představuje menší problém než ve vodorovném směru, protože ve svislém směru je méně vnitřních napětí. Ve svislém směru se netisknou žádné linie, a proto bude smrštění po tisku téměř zcela horizontální. Samotný materiál se smršťuje v důsledku ochlazování, ale tento efekt je velmi malý, zejména u PLA.

Faktor 100 % nezpůsobí žádnou změnu měřítka. U některých vysokoteplotních materiálů, jako je polykarbonát, je vhodné použít faktor změny měřítka o něco vyšší než 100 %. Faktor změny měřítka menší než 100 % by znamenal, že materiál při ochlazování roste, jako třeba pěna.