Rychlost ventilátoru
====
Rychlost, kterou se ventilátory tiskové hlavy otáčejí během většiny tisku. Toto je procento maximální kapacity ventilátorů.

![Jaká rychlost ventilátoru se používá, a kde](../images/cool_fan_speed_cs.svg)

* Vyšší rychlost umožňuje lepší chlazení. Tím se snižuje výtok a strunování.
* Vyšší rychlost vytváří lepší převisy a snižuje polštářový efekt.
* Nižší rychlost snižuje deformace určitých materiálů a zvyšuje odolnost tisku.

Rychlost ventilátoru by měl být téměř vždy maximální při tisku materiálů s nízkým skelným přechodem, jako je PLA. Tyto materiály nemají prakticky žádné nevýhody rychlého chlazení, protože teplo trysky snadno udržuje teplotu nad rozsahem skelného přechodu.