Fluss oben/unten
====
Mit dieser Einstellung wird die Durchflussrate nur für die Ober- und Unterseite angepasst. Die Durchflussrate für den oberen und unteren Teil kann getrennt von der Durchflussrate des restlichen Drucks eingestellt werden.

Die Anpassung der Durchflussrate für die Ober- und Unterseite ist eine Notlösung, um Probleme mit der Extrusionsrate oder der Wasserdichtigkeit zu beheben.

Wenn es ein Problem mit der Extrusionsrate nur während des Drucks der Oberseite gibt, ist es besser, einen Blick auf die [Fülldichte](../infill/infill_sparse_density.md) und [Füllmuster](../infill/infill_pattern.md) oder vielleicht auf die [Stufenweise Füllungsschritte](../infill/gradual_infill_steps.md) zu werfen, um den Abstand zu verringern, den die Oberseite überbrücken muss. Wenn es nur beim Druck der Unterseite ein Problem mit der Extrusionsrate gibt, werfen Sie einen Blick auf die [Dichte der Stützstruktur](../support/support_infill_rate.md), das [Muster der Stützstruktur](../support/support_pattern.md) und auf die [Stufenweise Füllungsschritte Stützstruktur](../support/gradual_support_infill_steps.md). Die Temperatur und die Druckgeschwindigkeit sind ebenfalls wichtige Faktoren für eine gute und gleichmäßige Extrusion.

Wenn die Ober- oder Unterseite nicht wasserdicht ist, ist es besser, die Temperatur zu regulieren. Pillowing sollte vermieden werden, aber wenn die Temperatur zu niedrig ist, kommt es zu Unterextrusion.