Largeur de ligne d'interface de support
====
La largeur de l'interface des lignes de support peut être configurée séparément de la largeur du reste des lignes de support.

![Les lignes de l'interface de support sont plus larges que le reste des lignes de support](../../../articles/images/support_roof_line_width.png)

L'impression de l'interface de support avec des lignes légèrement plus fines est souvent avantageuse pour la qualité de la surface en surplomb qu'elle supporte, du seul fait qu'elle présente une surface supérieure plus lisse au-dessus de l'interface de support. Cependant, cela n'augmente pas nécessairement l'adhérence entre l'interface du support et le modèle, de sorte que le support ne sera pas nécessairement plus difficile à enlever.

De même, le plancher du support adhérera plus uniformément, ce qui réduira les cicatrices à l'endroit où le support reposait sur le modèle sans pour autant affaiblir le support.

Toutefois, l'impression de lignes d'interface trop fines entraînera une extrusion inégale, ce qui réduit l'effet de soutien de l'interface, entraînant une moins bonne qualité de surplomb et un support moins stable. Cela peut également introduire un grand changement dans le débit à travers la buse, provoquant une surextrusion lorsqu'elle commence à imprimer l'interface du support et une sous-extrusion lorsqu'elle imprime ce qui vient après l'interface du support.
