Vitesse du ventilateur pendant le radeau
====
Ce paramètre configure la vitesse à laquelle les ventilateurs de refroidissement tourneront pendant l'impression du radeau.

L'augmentation de la vitesse du ventilateur fait refroidir le matériau plus rapidement. Cela peut provoquer une déformation, car les contraintes internes dans le plastique ne peuvent pas se détendre avant que le plastique ne prenne. Cela peut également faire en sorte que le radeau adhère moins bien au plateau d'impression, car le matériau ne peut pas s'écouler autant qu'il le ferait autrement, pour augmenter sa surface de contact avec le plateau d'impression. Cependant, avec une vitesse de ventilateur accrue, les lignes pourront être créés dans le vide également mieux dans les couches moyennes et supérieures, produisant une surface plus lisse pour votre radeau, ce qui conduit finalement à une surface plus lisse pour votre impression.

Lorsque le mode radeau est utilisé, la [Vitesse des ventilateurs initiale](../cooling/cool_fan_speed_0.md) affectera la vitesse du ventilateur à la couche initiale du modèle, plutôt qu'à la première couche du radeau.
