Výška Z-skoku po přepnutí extrudéru
====
Toto nastavení umožňuje ovládat výškový rozdíl během Z-skoku po výměně extrudéru. Tuto výšku lze nastavit odděleně od běžného nastavení parametru [Výška Z-skoku](retraction_hop.md).

To může být užitečné, protože tryska má tendenci více vytékat, když je v pohotovostním režimu, zatímco ostatní extrudéry tiskly. Tato další prosakování bude důležitější, a proto bude vyžadovat větší prostor mezi tryskou a poslední potištěnou vrstvou. Mírně vyšší nastavení výšky Z-skoku po výměně extrudéru pomáhá zabránit tomu, aby se větší než obvyklý výtok pod tryskou dotýkal tisku, bez vynaložení dalšího tiskového času pro většinu Z-skoků.