Nombre de parois à la base du radeau
====
Alors qu'un radeau ne se compose normalement que d'un motif linéaire, la couche de base du radeau a la possibilité d'être entourée de parois supplémentaires. Celles-ci maintiennent le motif linéaire en place, afin qu'il puisse mieux adhérer au plateau d'impression. Ce paramètre permet de choisir le nombre de cordons avec lesquels entourer la couche de base du radeau.

![Où se trouve la couche de base dans le radeau](../images/raft_dimensions_simplified_fr.svg)

Avoir au moins un cordon est presque toujours une bonne idée. Les lignes du radeau sont des lignes distinctes, avec un point de départ et un point d'arrivée. Imprimer des lignes sans liaison les unes à côté des autres a tendance à arracher certaines des lignes du plateau d'impression lorsque la buse se déplace. Si ces lignes ont un point d'attache solide, comme un cordon, elles ne risquent moins de se détacher.

Le fait d'avoir plusieurs parois autour de la couche de base améliore encore l'adhérence. Elle commence alors à se comporter comme une [bordure](../platform_adhesion/adhesion_type.md). Les cordons supplémentaires prendront cependant plus de temps à imprimer. Un seul cordon est suffisant pour la plupart des impressions.
