Tloušťka horní/dolní strany
====
S horní/dolní tloušťkou můžete upravit tloušťku plného pláště vytvořeného na horní a dolní straně tisku.

![Běžná horní/dolní tloušťka](../../../articles/images/top_bottom_thickness_0.8.png)
![Mnohem silnější horní a dolní strana](../../../articles/images/top_bottom_thickness_3.png)

To má vliv na horní i dolní stranu tisku. Horní a dolní část lze také individuálně konfigurovat pomocí parametrů [Horní tloušťka](top_thickness.md) a [Dolní tloušťka](bottom_thickness.md).

Pokud tento parametr není násobkem výšky vrstvy, zaokrouhlí se nahoru na nejbližší násobek. Tento parametr určuje pouze počet horních a dolních vrstev, které budou generovány.

Větší horní a dolní tloušťka bude mít několik efektů, prospěšných pro celkovou kvalitu, ale škodlivých pro produktivitu.
* Váš díl bude pevnější. Větší horní a dolní tloušťka znamená, že rozptýleným vzorem výplně bude vyplněna menší část tisku. Místo toho bude vyrobena zcela jako plná.
* Horní povrch bude hladší. Polštáře a prověšení horního pláště budou v horních vrstvách vyhlazeny.
* Váš model bude pravděpodobně vodotěsnější. Na horní a spodní straně bude více vrstev, aby se zabránilo vniknutí vody nebo jiných tekutin a aby se obnovily převisy.
* Vaše tisk bude používat více materiálu, protože více vrstev je zcela vyplněno.
* Váš tisk bude trvat déle, protože bude třeba uložit více materiálu a tyto vrstvy se obvykle tisknou pomaleji než výplň.