Débit de la jupe/bordure
====
Ce réglage permet d'ajuster le débit pour la jupe ou le bord seulement. Le débit pour la jupe ou le bord peut être réglé séparément du débit du reste de l'impression.

Augmenter le débit de la jupe ou du bord peut permettre de mieux coller à le plateau d'impression, car le matériau est pressé sur le plateau d'impression avec plus de force. Cependant, il faut veiller à ne pas trop extruder. Si le matériau dépasse du bord, la buse peut l'arracher de le plateau d'impression lorsqu'un mouvement de translation traverse le bord. En outre, si les lignes de la jupe ou du bord se chevauchent trop, certaines lignes ne pourront pas atteindre le plateau d'impression parce qu'elles sont bloquées par des lignes adjacentes trop larges. Cela peut nuire à l'adhérence à le plateau d'impression. Au lieu de cela, la [largeur de la ligne de bordure](../resolution/skirt_brim_line_width.md) peut obtenir le même effet en appuyant plus fort sur le plateau d'impression, mais en espacant davantage les lignes pour qu'elles puissent toutes adhérer à le plateau d'impression.
