Nachziehen bei Drucken mit Drahtstruktur
====
Beim Drucken der diagonalen Abwärtsbewegung des Sägezahnmusters für den Drahtdruck neigt das Material dazu, ein wenig mitgezogen zu werden. Diese Einstellung gleicht diesen Effekt aus, indem die Form des Sägezahnmusters leicht verändert wird. Die Spitzen der Zähne werden nach oben und hinten gebracht.

![Die Spitzen der Sägezähne werden nach hinten und oben bewegt](../../../articles/images/wireframe_drag_along.svg)

Die Spitzen der Zähne werden genau entgegengesetzt zur diagonalen Abwärtsbewegung bewegt. Wenn das Material mitgezogen wird, landen die Spitzen des Sägezahnmusters hoffentlich an der vorgesehenen Stelle.

Wenn es gut eingestellt ist, druckt das Sägezahnmuster dadurch genauer. Dies hat zur Folge, dass der nächste horizontale Ring, der auf dem Sägezahnmuster platziert wird, nicht so stark durchhängt, wie es sonst der Fall wäre. Die gesamte Struktur wird stabiler und der Druck wird zuverlässiger.