Couches inférieures initiales
====
Ce paramètre détermine le nombre de couches sur la face inférieure de l'impression, là où l'impression repose sur le plateau d'impression.

La fonction de la face inférieure de l'impression est triple : Rendre l'impression étanche, cacher le remplissage à la vue et lui donner de la résistance. La peau qui repose sur le plateau d'impression y est très stable, il est donc très facile de la rendre étanche et de cacher le remplissage. En général, la peau est déjà étanche après une couche, et le remplissage sera caché en fonction de la translucidité du matériau, mais souvent après une ou deux couches. Si la solidité n'est pas un problème, il est utile de réduire le nombre de couches inférieures où l'impression repose sur le plateau d'impression. Cela permet de gagner beaucoup de temps. L'épaisseur supplémentaire de la face inférieure n'est nécessaire qu'en cas de porte-à-faux ou lorsque l'impression se fait sur le support.

La réduction du nombre de couches inférieures où l'impression repose sur le plateau d'impression permet d'économiser beaucoup de temps et de matière d'impression, en particulier pour les grandes impressions à plat. Toutefois, la résistance de l'impression sera gravement compromise.
