Dicke der Raft-Mittelbereichs
====
Mit dieser Einstellung wird die vertikale Dicke der mittleren Schicht des Rafts angepasst.

![Abmessungen in Bezug auf das Raft](../../../articles/images/raft_dimensions.svg)

Bei einer dickeren Raft-Schicht wird das Raft tendenziell etwas steifer. Dadurch wird verhindert, dass es sich während des Drucks und nach dem Druck verzieht. Während des Druckens möchten Sie, dass das Raft steif ist, damit es sich nicht verzieht, wodurch die Haftung an der Bauplatte unterbrochen würde und das Raft mit dem Modell verschmelzen würde. Nach dem Drucken soll das Raft flexibel sein, damit man es leichter vom Modell lösen kann. Das ist das Gleichgewicht, das für diese Einstellung gefunden werden muss.