Rozlišení rozhraní podpěry
====
Cura by měla určit, kde je rozhraní podpěry vytištěno, pohledem nad a pod podpěru, kde přichází do styku s modelem. Tento parametr určuje rozlišení, při kterém to kontroluje.

Zvýšením tohoto parametru Cura vzorkuje s nižším rozlišením, což urychluje slicování. Pokud je však tento parametr příliš zvýšen, může Cura přeskočit krok umístění podpůrného rozhraní, pokud je model nad nebo pod podpěrou velmi tenký. Pokud je model velmi tenký, vzorkování Cury může model přeskočit, aniž by si všimla, že tam musí umístit rozhraní podpěry. Místo toho umístí běžnou podpěru.

Obvykle je v pořádku ponechat tuto vrstvu v několika výškách. Pokud používáte obětované vrstvy nebo jiné jednovrstvé díly, může to mít za následek určité nesrovnalosti v rozhraní podpěr, ale nic, co by vážně ovlivnilo tisk.