Počet stěn základny raftu
====
Zatímco raft se obvykle skládá pouze z lineárního vzoru, základní vrstva raftu má možnost získat kolem sebe další stěny. Ty drží liniový vzor na místě, aby mohl lépe přilnout k podkladové ploše. Tímto nastavením se zvolí, kolika stěnami bude základní vrstva raftu obklopena.

![Kde se v raftu nachází základní vrstva](../images/raft_dimensions_simplified_cs.svg)

Mít alespoň jednu stěnu je téměř vždy dobrý nápad. Linie raftu jsou samostatné linie s počátečním a koncovým bodem. Tisk volných linií vedle sebe má tendenci při pohybu trysky vytrhávat některé linie z pracovní plochy. Pokud mají tyto linie něco pevného, k čemu se mohou připojit, například stěnu, nejsou tak náchylné k uvolnění.

Více stěn kolem základní vrstvy dále zlepšuje přilnavost. Začne se pak chovat podobně jako [krempa](../platform_adhesion/adhesion_type.md). Tisk dalších stěn však zabere více času. Pro většinu výtisků stačí jedna stěna.