Couches supérieures du radeau
====
C'est le nombre de couches dans la partie supérieure du radeau. Il y aura toujours une couche de base et une couche intermédiaire, mais il peut y avoir un nombre quelconque de couches supérieures. Ces couches supérieures sont normalement très denses, afin de produire une surface lisse sur laquelle on peut imprimer le modèle.

![Où se trouvent les couches supérieures dans le radeau](../images/raft_dimensions_simplified_fr.svg)

Un plus grand nombre de couches permet d'obtenir une surface plus lisse pour l'impression du modèle, car les couches de base et milieu, peu remplies, doivent être pontées. Une surface plus lisse améliore l'aspect de la face inférieure de votre impression et renforce l'adhérence entre le radeau et le modèle.

Toutefois, l'impression d'un plus grand nombre de couches prend également beaucoup plus de temps.
