Vitesse d'impression du dessus/dessous
====
La vitesse à laquelle les faces supérieure et inférieure du modèle sont imprimées peut être configurée séparément de la vitesse d'impression normale.

![Diverses structures imprimées à des vitesses différentes](../../../articles/images/speed_difference.png)

En règle générale, il faut imprimer assez lentement si le modèle présente un quelconque débordement. Dans le cas contraire, une impression rapide peut faire gagner beaucoup de temps. L'impression lente des faces supérieure et inférieure de la maquette aura les effets suivants
* Elle augmente le temps d'impression, parfois de manière drastique. Comme les côtés supérieur et inférieur ont de longues lignes, la vitesse a le plus grand effet sur le temps d'impression, plutôt que l'accélération et les secousses. Le haut et le bas peuvent représenter une part importante du temps total d'impression.
* Elle améliore la qualité du débord, s'il y a un débord très plat. Un surplomb qui est encore très incliné n'est pas beaucoup affecté, puisque la peau de ce surplomb n'est pas exposée à ce moment-là. En imprimant le surplomb plus lentement, on maintient la tension sur les fils de filaments, ce qui permet de les refroidir plus longtemps.
* Semblable au surplomb, il améliore la qualité de la surface supérieure. Le même effet de surplomb est appliqué à la façon dont la surface supérieure repose sur le remplissage.
* L'imprimante vibre généralement moins. Si le plateau d'impression vibre moins, le dessus et le dessous auront meilleure allure.

**Ce réglage n'a pas d'effet significatif sur l'adhérence de le plateau d'impression. La [Vitesse d'impression de la couche initiale](speed_print_layer_0.md) est utilisée pour les premières couches.**
