Zrychlení tisku horních vrstev raftu
====
Toto nastavení konfiguruje hodnotu zrychlení tiskové hlavy při tisku horních vrstev raftu. Zrychlení během tisku horních vrstev raftu může být konfigurováno odděleně od zrychlení pro základní a střední vrstvu.

![Kde jsou umístěny horní vrstvy raftu](../images/raft_dimensions_simplified_cs.svg)

Protože raft obvykle sestává z dlouhých úseček, zvyšující se zrychlení má obvykle velmi malý dopad na dobu tisku. Zvýšení zrychlení však ušetří trochu času, když prochází rohy na konci linií.

Zvýšení hodnoty zrychlení způsobí, že tiskárna během tisku horní vrstvy raftu více vibruje. Tím se zhorší hladkost horního povrchu raftu, což zase způsobí, že spodní strana tisku spočívající na raftu je méně hladká.