ID de la buse
====
Il s'agit d'un réglage, destiné à être spécialisé par profils de buses, qui indique de quel type de buse il s'agit.

La valeur de ce paramètre est inscrite dans l'en-tête du g-code lors de l'utilisation de [Griffin flavour of g-code](machine_gcode_flavor.md). De cette façon, l'imprimante sait à quelle buse le g-code est destiné et peut avertir l'utilisateur qu'il peut vouloir changer de buse avant de lancer l'impression.

*Comme il s'agit d'un réglage de la machine, ce réglage n'est normalement pas visible dans la liste des réglages.*
