Povolit krempu podpěry
====
Když je aktivována krempa podpěry, bude uvnitř oblasti podpěry na první vrstvě nakreslena další krempa.

![Krempa podpěry](../../../articles/images/support_brim_4mm.png)

Krempa podpěry je na rozdíl od běžné krempy nakreslena dovnitř. Pokud je parametr [Typ přilnavosti tiskové plochy](../platform_adhesion/adhesion_type.md) nastaven na krempu, bude také nakreslena další krempa kolem podpěry.

Účelem této krempy je poskytnout podpěře více plochy, kde může přilnout k podložce tisku. To lze také provést úpravou parametru [Vzdálenost linií počáteční vrstvy podpěry](support_initial_layer_line_distance.md), ale s touto charakteristikou bude adheze soustředěna kolem hrany oblasti podpěry, kde je účinnější pro prevenci deformací.

Krempa podpěry také mírně zvýší dobu tisku a náklady na materiál, ale protože je pouze na první vrstvě, je to velmi minimální. Výrazně posiluje podpěru, takže pro vzor cikcak podpěry může být obtížnější zlomit.