Заполнение зазоров между стенами
====
Многие детали содержат элементы, где толщина стен несколько тоньше установленной толщины стены в параметрах слайсера. В большинстве случаев в этом нет никаких проблем, но в некоторых деталях могут появляться зазоры между стенками. Если этот параметр включен, промежутки между стенами будут заполнены дополнительным материалом.

![Имеется длинный тонкий зазор между противоположенными стенками детали слева и справа](../../../articles/images/fill_perimeter_gaps_disabled.png)
![Промежутки между стенами заполнены  материалом](../../../articles/images/fill_perimeter_gaps_enabled.png)

Существует как минимум два распространянных случаях, когда можно применить данную настройку:
* Как показано на рисунке выше, между двумя противоположенными стенками существует зазор который можно заполнить дополнительным материалом. Такое заполнение соединяет стенки и одновременно увеличивает прочность детали.
* Заполнение промежутков в острых углах, где внутренняя стенка слишком толстая не способна вписывается  в пустоту чтобы заполнить в зазор. Заполнение этих промежутков также увеличивает прочность и делает стенку детали более правильной.

**Рекомендуется внимательно подходить к тому, на каких деталях включать эту настройку. Заполнение промежутков всегда будет делаться после завершение печати основного слоя.**
